**2019 m. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO SPRINTO ČEMPIONATO III ETAPAS**

**2019 m. LATVIJOS AUTOMOBILIŲ RALIO SPRINTO ČEMPIONATO IV ETAPAS**

**3rd Event of 2019 Lithuanian Automobile Rally Sprint Championship**

**4th Event of 2019 Latvian Automobile Rally Sprint Championship**

**,,Around seven lakes rally-Zarasai 2019“**

**SAUGUMO ĮRANGOS DEKLARACIJA/ DECLARATION OF SAFETY EQUIPMENT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SusijÄs vaizdasC:\Users\VARTOTOJAS\Desktop\lasf_web_287x200-287x200.png | Saugumo įrangaFitted and safety equipment | **Starto nr. :****Start no. :** |  | **Grupė/klasė:****Group/class:** |  |
| Varžybų pavadinimas:Name of the rally:  | LARSČ III etapas / LARSC 3rd eventLRSČ IV etapas/ LRSČ 4th eventAround seven lakes rally-Zarasai 2019 | Patvirtinta:Approved: |
| Pareiškėjas / Entrant: |  | Pildo organizatorius /Organiser fills this |
| Automobilio markė / Car make: |  |
| Automobilio modelis / Car model: |  |
|  |
| FIA/LASF/LAF Techninio paso numeris:FIA/ASN/LAF Technical passport number:  |  |
|  |
| Automobilio FIA homologacijos nr. (jei homologuotas)  FIA vehicle homologation form No. (if homologated)  |  |
| 1. KOMBINEZONAI / OVERALL (SUITS) | 1986 arba 8856-2000 Standartas / 1986 or 8856-2000 Standard  |
|  | I VAIRUOTOJAS / DRIVER | II VAIRUOTOJAS / CO-DRIVER |
| Gamintojas / Make: |  |  |
| Homologacijos numeris: Homologation number: |  |  |
| **ISO apatiniai (pažymėti):  ISO underwear (check):** |  |  |
|  |
| 2. ŠALMAI / HELMETS |
|  | I VAIRUOTOJAS / DRIVER | II VAIRUOTOJAS / CO-DRIVER |
| Gamintojas / Manufacturer: |  |  |
| Modelis / Model: |  |  |
| Standartas/ Standard: |  |  |
| Serijos numeris / Serial number: |  |  |
|  |
| 3. SAUGOS DIRŽAI / SAFETY BELTS | 8853-98 Standartas / 8853-98 Standard |
|  | I VAIRUOTOJAS / DRIVER | II VAIRUOTOJAS / CO-DRIVER |
| Gamintojas / Manufacturer: |  |  |
| Homologacijos numeris / Homologation number: |  |  |
| Negalioja po / Not valid after: |  |  |
| Tvirtinimo taškų skaičius: Amount of mounting points |  |  |
|  |
| 4. SĖDYNĖS / SEATS | 8855-99 arba 8862/2009 Standartas / 8855-99 or 8862/2009 Standard  |
|  | I VAIRUOTOJAS / DRIVER | II VAIRUOTOJAS / CO-DRIVER |
| Gamintojas / Manufacturer: |  |  |
| Modelis / Model: |  |  |
| Homologacijos numeris / Homologation number: |  |  |
| Gamybos data (galioja 5 metus + 5):**Manufacturing date (validity: 5 years + 5):** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Starto nr.: / Start no.: |  |
| 5. GESINTUVAI / FIRE EXTINGUISHERS |
| Automatinė sistema / Automatic system |
| Gamintojas: **Manufacturer:** |  | Patikrinimo data: Checking date: |  |
| Homologacijos numeris:Homologation number: |  | Kitas patikrinimas: Next checking: |  |
| Galioja 2 metus / Validity: 2 years |
| Rankinė sistema / Manual system |
| Gamintojas: **Manufacturer:** |  | Patikrinimo data: Checking date: |  |
| Svoris, kiekis: Weight, quantity: |  | Kitas patikrinimas: Next checking: |  |
| Galioja 2 metus / Validity: 2 years |
|  |
| 6. KURO BAKAS / FUEL TANK |
| Bakas 1 / Tank 1 |
| Gamintojas: **Manufacturer:** |  | Originalus (pažymėti „X“): Original (indicate „X“): |  |
| Pagaminimo data: Manufacturing date: |  | Standartas FT3-1999 arba …: Standard FT3-1999 etc …: |  |
| Talpa: Capacity: |  | Galioja iki (data): Validity date: |  |
| Galioja 5 metus / Validity: 5 years |
|  |
| 7. SAUGOS LANKAI / ROLL CAGE |
| **Homologacija : Homologation:** |

|  |
| --- |
|  |

 | FIA |

|  |
| --- |
|  |

 | LASF/LAF nacionalinė ASN/LAF national | pažymėti „X“indicate „X“ |
| Homologacijos numeris: **Homologation number:** |  | Medžiaga: Material: |  |
| Homologacijos data: Homologation date: |  | Minkštosios homologuotos saugos lankų apsaugos:**Homologated soft tube protections:** |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |
| 8. PASTABOS / REMARKS |
| Savo parašais patvirtiname, kad pateikta informacija yra tiksli, ir esame informuoti, kad, esant neatitikimams, ekipažui gali būti taikomos baudos.With our signatures we confirm that the provided information is precise and correct.  We are informed that we can be penalized in case of discrepancy. |
| **Visa įranga atitinka FIA, LASF ir LAF techninius reikalavimus / All equipment complies with FIA, LASF and LAF requirements . Pareiškėjas prisiima visišką atsakomybę už šiame dokumente pateiktos informacijos teisingumą** **The Entrant bears full responsibility for all the information given on this document** |
| Data / Date: |  | Laikas / Time: |  |
| Ekipažo atstovai**Competitors:** | I Vairuotojas / Driver: |  |
| II Vairuotojas / Co-Driver: |  |
|  |
| Data / Date: |  | Laikas / Time: |  |
| Pareiškėjas / Entrant: |  | Parašas / Signature: |  |
|  **DĖMESIO!** **Šį pilnai užpildytą dokumentą su parašais privaloma pateikti techninės komisijos metu.** **ATTENTION! Signed and fully filled this document must be submitted during scrutineering.** |